Гідрохімічна якість води та гідрогеологічна ситуація за жовтень 2026 р.

Для оцінки якісного стану поверхневих вод на території Миколаївської області ведеться робота, згідно державного моніторингу якості поверхневих вод за Наказом Держводагентства №17 від 28.01.26. Лабораторією моніторингу вод у жовтні місяці на гідрохімічні дослідження було відібрано 12 проб по басейну            р. Південний Буг з них 7 питних водозаборів, 2  проби по суббасейну Нижнього Дніпра в тому числі р. Інгулець м. Снігурівка, 1 проба  Бузький лиман, 3 проби район річкового басейну річок Причорномор’я  всього 18 проб  та виконано 468 визначень.
В цілому значення показників якості в басейні річки Південний Буг, в суббасейні Нижнього Дніпра та басейну річок Причорномор’я  майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.
Питні  водозабори на річці Південний Буг по течії: 
    1.   Річка Південний Буг 237 км,  у  межах с. Довга Пристань питний  водозабір смт Побузьке, 
    2.  Річка Південний Буг 153 км,  у  межах с. Панкратове питний  водозабір        м. Південно -Українськ, 
 3. Річка Південний Буг 97 км,  м. Вознесенськ питний  водозабір                               м. Вознесенськ,         
[bookmark: _GoBack] 4.  Річка Південний Буг 153 км, річка Південний Буг 52,7 км. від гирла                 м. Нова Одесса  водозабір м. Миколаєва.
Органічні показники спостерігались:
   - Біохімічне споживання кисню (БСК5) при ГДК – 3,0 мг О2/дм3
коливались у визначеннях від  1,02 мг О2/дм3 – до 2,18 О2/дм3     
  - Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 30,00 мгО2/дм3     
     визначались від 29,85 мг О2/дм3 – до 36,57 мг О2/дм3     
Біогенні показники:
   - Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  від 0,156 мг/дм3  – до 0,216 мг/дм3;
   - Нітрати при ГДК – 45,0 мг/дм3  від 0,39 мг/дм3  – до 3,00 мг/дм3;
   - Нітрити при ГДК – 3,30 мг/дм3  від 0,015 мг/дм3  – до 0,101мг/дм3;
   - Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 від 0,069 мг/дм3  – до 0,117 мг/дм3    	
   - Залізо загальне при ГДК –0,300 мг/дм3  від 0,201мг/дм3  – до 0,295 мг/дм3;
   - Розчинений кисень при ГДК – не менше 4 мг О2/дм3 коливався у визначеннях від 7,29 мг О2/дм3 – до 13,10 мг О2/дм3     

5.   Річка Синюха  10 км, від гирла питний водозабір 
Органічні показники спостерігались:
   - Біохімічне споживання кисню (БСК5) при ГДК–3,0 мг О2/дм3 – 1,37 мг О2/дм3;
   - Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 30 мгО2/дм3 -26,12 мгО2/дм3 

Біогенні показники:
   - Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  - 0,218 мг/дм3;
   - Нітрати ГДК – 45,00 мг/дм3  - 2,94 мг/дм3; 
   - Нітрити ГДК – 3,30 мг/дм3  - 0,046 мг/дм3;
   - Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 -0,179 мг/дм3  
   - Залізо загальне при ГДК –0,300 мг/дм3  –0,247 мг/дм3;
   - Розчинений кисень при ГДК – не менше 4 мг О2/дм3 – 10,25 мг О2/дм3     
6. Річка Інгул 163 км, Софіївське водосховище питний водозабір смт Новий Буг, 
7. Річка Інгул 103 км, с. Отрадне питний водозабір м.Баштанка 
Органічні показники спостерігались:
 -Біохімічні споживання кисню (БСК5) при ГДК – 3 мг О2/дм3
     коливались у значеннях від  1,74 мг О2/дм3 – до 2,18 мгО2/дм3;
   - Хімічні споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 30 мгО2/дм3  визначались від 34,09 мг О2/дм3 – до 38,64 мг О2/дм3
Біогенні показники:
   - Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  від 0,056 мг/дм3  – до 0,164 мг/дм3;
   - Нітрати при ГДК – 45,0 мг/дм3  від 0,78 мг/дм3  – до 1,32 мг/дм3;
   - Нітрити при ГДК – 3,30 мг/дм3  від 0,014 мг/дм3  – до 0,028 мг/дм3;
   - Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 від 0,602 мг/дм3  – до 0,697 мг/дм3
   - Залізо загальне при ГДК – 0,300 мг/дм3  від 1,184 мг/дм3 - до 3,831 мг/дм3; що максимально перевищило норми в 12,8 разів, а з урахуванням воєнного стану при ГДК  1,00 мг/дм3    перевищення фіксується в 3,8 рази.
   - Розчинений кисень при ГДК – не менше 4 мг О2/дм3
коливався у визначеннях від   8,53 мг О2/дм3 – до 11,29 мг О2/дм3     
В створах питних водозаборів на річці Інгул  спостерігались перевищення ГДК  за  показниками сухого залишку в значені від 1420,00 до 1517,00 мг/дм3 при ГДК 1000,00 мг/дм3,жорсткості загальній в значені від 12,50 до  13,400 мг-екв/дм3 при ГДК  7-10 мг-екв/дм3 та магнію в значені від 78,98 до 83,62 мг/дм3 при ГДК 50,00 мг/дм3, що є природним явищем.
Якість поверхневих вод басейну р. Південний Буг на території Миколаївської області в жовтні за більшістю гідрохімічних показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.
Проводився контроль якості поверхневої води в створі р. П. Буг м. Нова Одеса на вході водогону м. Миколаїв ( ВНС-1), відібрано 50 проба та виконано 550 вимірювань, якість води відповідає ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання.
Досліджено 9 проби і виконано 103 визначень якості води з очисних установок та очисних споруд. 

