Гідрохімічна якість води та гідрогеологічна ситуація за червень 2026 р.
[bookmark: _GoBack]       Для оцінки якісного стану поверхневих вод на території Миколаївської області ведеться робота, згідно державного моніторингу якості поверхневих вод за Наказом Держводагентства №17 від 28.01.26. Лабораторією моніторингу вод у червні місяці на гідрохімічні дослідження було відібрано 12 проб по басейну р. Південний Буг з них 7 питних водозаборів, 2  проби по суббасейну Нижнього Дніпра в тому числі р. Інгулець м. Снігурівка, 1 проба  Бузький лиман, 3 проби район річкового басейну річок Причорномор’я  всього 18 проб  та виконано 468 визначень.
       Вцілому значення показників якості в басейні річки Південний Буг, в суббасейні Нижнього Дніпра та басейну річок Причорномор’я  майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.
Питні  водозабори на річці Південний Буг по течії : 
  1.   річка Південний Буг 237 км. у  межах с. Довга Пристань питний  водозабір смт Побузьке, 
  2.  річка Південний Буг 153 км. у  межах с. Панкратове питний  водозабір м. Південно-Українськ, 
  3.   річка Південний Буг 97 км. м. Вознесенськ питний  водозабір м. Вознесенськ,         
  4.   річка Південний Буг 153 км. річка Південний Буг 52,7 км. від гирла  м. Нова Одесса  водозабір м. Миколаєва
Органічні показники спостерігались:
 - Біохімічне споживання кисню (БСКn) при ГДК – 3 мг О2/дм3
коливались у визначеннях від  1,36 мг О2/дм3 – до 4,42 О2/дм3     
- Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мгО2/дм3     
     визначались від 22,77 мг О2/дм3 – до 28,71 мг О2/дм3
 
Біогенні показники:
 - Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  від 0,006 мг/дм3  – до 0,328 мг/дм3;
- нітрати при ГДК – 45,0 мг/дм3  від 0,00 мг/дм3  – до 1,64 мг/дм3;
- нітрити при ГДК – 3,30 мг/дм3  від 0,016 мг/дм3  – до 0,116 мг/дм3;
- Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 від 0,064 мг/дм3  – до 0,136 мг/дм3    	
- Залізо загальне при ГДК –0,300 мг/дм3  від 0,212 мг/дм3  – до 0,276 мг/дм3;
- Розчинений кисень при ГДК – не менше 4 мг О2/дм3
коливався у визначеннях від   6,63 мг О2/дм3 – до 8,77 мг О2/дм3     

5.   Річка Синюха  10 км. від гирла питний водозабір 
Органічні показники спостерігались:
- Біохімічне споживання кисню (БСКn) при ГДК – 3 мг О2/дм3 - 1,61 мг О2/дм3;
- Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мгО2/дм3 -26,73 мгО2/дм3
Біогенні показники:
- Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  - 0,418 мг/дм3;
- нітрати ГДК – 45,00 мг/дм3  - 2,14 мг/дм3; 
- нітрити ГДК – 3,30 мг/дм3  - 0,136 мг/дм3;
- Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 -0,369 мг/дм3  
- Залізо загальне при ГДК –0,300 мг/дм3  –0,264 мг/дм3;
- Розчинений кисень при ГДК – не менше 4 мг О2/дм3 – 6,91 мг О2/дм3     

6. Річка Інгул 163 км Софіївське водосховище питний водозабір смт Новий Буг, 
7. Річка Інгул 103 км с. Отрадне питний водозабір м.Баштанка 
Органічні показники спостерігались:
-Біохімічні споживання кисню (БСКn) при ГДК – 3 мг О2/дм3
 коливались у значеннях від  0,8 мг О2/дм3 – до 1,41 мгО2/дм3;
- Хімічні споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мгО2/дм3     
     визначались від 29,70 мг О2/дм3 – до 30,69 мг О2/дм3
Біогенні показники:
- Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  від 0,176 мг/дм3  – до 0,612 мг/дм3;
- нітрати при ГДК – 45,0 мг/дм3  від 0,88 мг/дм3  – до 1,20 мг/дм3;
- нітрити при ГДК – 3,30 мг/дм3  від 0,082 мг/дм3  – до 0,170 мг/дм3;
- Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 від 0,645 мг/дм3  – до 0,989 мг/дм3
- Залізо загальне при ГДК –0,300 мг/дм3  від 0,211 мг/дм3  – до 0,244 мг/дм3;
- Розчинений кисень при ГДК – не менше 4 мг О2/дм3
коливався у визначеннях від   7,27 мг О2/дм3 – до 7,54 мг О2/дм3     

        В створах питних водозаборів на річці Інгул  спостерігались перевищення ГДК  за  показниками сухого залишку в значені від 1366,00 до 1397,00 мг/дм3 при ГДК 1000,00 мг/дм3,жорсткості загальній в значені від 12,15 до  12,6 мг-екв/дм3 при ГДК  7-10 мг-екв/дм3 та магнію в значені від 94,77 до 101,45 мг/дм3 при ГДК 50,00 мг/дм3, що є природним фоном.
Якість поверхневих вод басейну р. Південний Буг та басейну Нижнього Дніпра на території Миколаївської області в червні за більшістю гідрохімічних показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.
         В зв’язку з запуском водогону Нова Одеса–Миколаїв проводився контроль якості поверхневої води в створі р. П. Буг м. Нова Одеса на вході водогону ВНС-1. Відібрано 18 проб та виконано 183 вимірювання, якість води відповідає ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання.
