**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, 54005, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14, ідентифікаційний код 01038921, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт трубопроводу Ду 400 донного водовипуску Софіївського водосховища Баштанського району Миколаївської області (код ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями,

UA-2025-07-08-003182-a.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

372 597,55 грн. з урахуванням ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено розрахунком очікуваної вартості робіт на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 4 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами, рапорту від 23.01.2025р. начальника Новобузької дільниці І. Петлюка; висновку від 30.01.2025р. № 070/24-р головного інженера проекту ДРПВІ «УКРПІВДЕНДНІПРОВОДГОСП» Зайцева В.О. факту витіку води Ду 1200м на гідротехнічній споруді (донного водовипуску) Софіївського водосховища; Протоколу технічної ради № 14 від 04.07.2025р.; проектного розрахунку договірної вартості.

5. Розмір бюджетного призначення: 372 597,55 грн.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

**Технічне завдання на виконання послуги з** **поточного ремонту трубопроводу Ду 400 донного водовипуску Софіївського водосховища Баштанського району Миколаївської області**

**Мета:** Виконання поточного ремонту трубопроводуводовипуску Ду 400 донного водовипуску Софіївського водосховища Баштанського району Миколаївської області для забезпечення його належного функціонування.

**Термін виконання:** 13 календарних днів з дати підписання договору**.**

**Потужність, характеристика об’єкта**: Трубопровід Ду 400.

**Черговість ремонту, необхідність виділення пускових комплексів**: Ремонт виконати в одну стадію.

**Вимоги до благоустрою:** Відвали ґрунту спланувати по прилеглій території.

**Вимоги до режиму безпеки та охорони праці:** Згідно з вимогами ДБН по охороні праці та чинного законодавства України. Прийняті в проекті технічні та технологічні рішення повинні відповідати вимогам Держнагляду охорони праці України та діючому законодавству в даній сфері.

**Орієнтовний перелік робіт:**

1. Розробити грунт з доробкою вручну.
2. Виконати водовідлив із котловану.
3. Виконати ремонт стін труби окремими місцями площею до 0,2м2 зварюваними роботами.
4. Передбачити виконання водолазних робіт з опускання під воду захисних пристроїв, встановлення заглушки Ду 1200мм та Ду 400мм, демонтаж заглушки Ду 1200мм, підняття із води захисного пристрою.

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,65 м3 у відвал, група ґрунту 2 пiдвищеної вологостi, що сильно налипає на стiнках i зубах ковша |  м3 | 292 |   |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 20 |   |
| 3 | Водовідлив із котлованів | м3 | 33 |   |
| 4 | Ремонт стін труби окремими місцями площею до 0,2 м2 | м3 | 2 |   |
| 5 | Зварювані роботи | звар. | 6 |   |
| 6 | Опускання під воду захисних пристроїв (проведенняводолазних робiт в стиснених умовах (колодязi, тунелi, трубопроводи при вiдстанi мiж палями, трубами та iн. менше 1,5м)) |  шт | 2 |   |
| 7 | Установлення заглушки д. 1200 мм -1 шт, |  т | 0,297 |   |
| 8 | Установлення заглушки д. 400 мм -1 шт, |  т | 0,099 |   |
| 9 | Ставлення високотривких болтів | шт | 18 |   |
| 10 | (Демонтаж) високотривких болтів | шт | 9 |   |
| 11 | (Демонтаж) заглушки д. 1200 мм -1 шт |  т | 0,297 |   |
| 12 | Підняття із води захисних пристроїв (проведенняводолазних робiт в стиснених умовах (колодязi, тунелi, трубопроводи при вiдстанi мiж палями, трубами та iн. менше 1,5м)) | предмет | 1 |   |
|   |

**Загальні вимоги**

Роботи мають виконуватись у відповідності до діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт, повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та робочого проекту.

Строк гарантії на виконані роботи становить не менше 1 (одного) року з дати приймання робіт у повному обсязі замовником: з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних робіт, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиціїповинен надати окремий відповідний **лист-гарантію**.

Підрядник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиціїповинен надати окремий відповідний **лист-гарантію**.

Підрядник виконує усі види робіт відповідно до вимог наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва». В ціні тендерної пропозиції Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням матеріалів та робіт, що планується виконувати субпідрядними організаціями.

Ціна робіт (договірна ціна) динамічна і визначається відповідно до вимог наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва».

Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції Учасника (підрядника) торгів (договірної ціни) здійснюється Учасником згідно з Порядком затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 №196), виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку Учасник планує отримувати на об’єкті будівництва.

Підрядник несе відповідальність за поведінку своїх працівників під час виконання робіт, передбачених даним Договором, дотримання ними правил техніки безпеки; вимог Закону України «Про охорону праці» та діючих нормативно-правових актів з охорони праці; вимог і нормативів екологічної безпеки; правил пожежної безпеки; санітарно-гігієнічних норм; правил електробезпеки.

Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження товарно-матеріальних цінностей, їх пошкодження та знищення при виконанні робіт. Ризик випадкових пошкоджень або знищення матеріалів, устаткування механізмів, іншого майна в період виконання робіт лежить на Підряднику.

Придбання всіх матеріальних ресурсів, конструкцій та виробів, необхідних для виконання робіт, покладається на Підрядника. Вартість всіх матеріальних ресурсів повинна бути врахована в договірній ціні.

Підрядник забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства та самостійно виконує комплекс необхідних для цього заходів.

На усі види будівельних відходів, отриманих в результаті діяльності Підрядника при виконанні робіт, є власністю Підрядника з моменту їх утворення. Вся відповідальність за їх подальше використання, включаючи виконання вимог природоохоронного законодавства України, покладається на Підрядника.

Після проведення робіт обов’язкове прибирання будівельних відходів за рахунок Підрядника. Доставка матеріалів та робітників на місце виконання робіт здійснюється Підрядником самостійно та за свій рахунок.

При розрахунку ціни пропозиції можлива заміна будівельних машин і механізмів, необхідних для виконання робіт на еквівалент.

Усі учасники у складі своєї пропозиції повинні надати **гарантійний лист** про те, що усі матеріали, які будуть використані при виконанні робіт будуть якісними та відповідають усім стандартам якості.

Учасник у період звернень за роз’ясненнями зобов’язаний перед подачею тендерної пропозиції відвідати та оглянути об'єкт, де передбачається виконання обсягів робіт згідно Технічного завдання тендерної документації. Для підтвердження відвідування та огляду об'єкту учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції **оригінал акту відвідування та огляду об'єкта**, із зазначенням адреси його місцезнаходження, завірений підписом уповноваженої особи учасника та уповноваженої особи Замовника, із зазначенням їх прізвища та ініціалів.

Учасник має право отримати інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки тендерної пропозиції та укладання договору. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою.

У складі своєї пропозиції учасники повинні надати дозвільні документи, які дозволяють займатись певним видом діяльності у відповідності до предмету закупівлі, а саме:

- копію діючої ліцензії з додатками учасника та субпідрядника(-ів) (у разі залучення) на провадження господарської діяльності у будівництві на право виконувати роботи та додатково підтверджується фактом видачі ліцензії наказом уповноваженого органу, зокрема але не виключно:

з Господарської діяльності з будівництва з обов’язковим переліком робіт:

Будівельні та монтажні роботи загального призначення:

* улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних;
* зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
* зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій
* будівництво гідротехнічних споруд та комплексів

Будівництво об’єктів інженерної інфраструктури:

* монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:
* монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:
* водопостачання та водовідведення
* монтаж інженерних споруд.

та документи дозвільного характеру на право виконувати роботи які додатково підтверджуються фактом видачі дозволу уповноваженим органом, зокрема але не виключно:

* Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.
* Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо)
* Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою
* Вантажопідіймальні крани і машини
* Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;
* Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин;
* Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.